EXP P-MOB EX MOBİL AKSİYEL EXPROOF FAN
TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ
Ürün Adı: EXP P-MOB EX Mobil Aksiyel Exproof Fan
Marka: SUVSAN
Model: EXP P-MOB EX …… Modeli
Ürün Tipi: Mobil – Seyyar – Taşınabilir Aksiyel Exproof Havalandırma Fanı

1. İŞİN KONUSU
Bu teknik şartname; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı gaz ve buhar bulunan ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, mobil tip aksiyel Exproof havalandırma fanının teknik özelliklerini, performans kriterlerini, güvenlik standartlarını ve teslim kapsamını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Fan; petro kimya tesisleri, petrol tankları, kimyasal madde depoları, logar çalışmaları, kapalı alan havalandırmaları ve ATEX Zone sınıfındaki tehlikeli alanlarda kullanılmaya uygun olacaktır. 

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
	Özellik
	Değer

	Ürün Tipi
	Mobil Aksiyel Exproof Fan

	Model
	EXP P-MOB EX ……

	Hava Debisi
	........ m³/h

	Fan Çapı
	Ø ........ mm

	Motor Gücü
	........ kW

	Besleme Voltajı
	230V / 380V / 400V / 460V

	Frekans
	50 Hz

	Devir
	........ d/d

	Koruma Sınıfı
	IP65 / IP66

	ATEX Sınıfı
	II 2G Ex-d IIB/IIC T3/T4

	Motor Tipi
	Direkt Akuple Exproof Motor

	Gövde Yapısı
	Çelik Gövde – ATEX Boyalı

	Kanat Yapısı
	PAG Takviyeli veya Alüminyum Döküm Kanat

	Kullanım Şekli
	Emiş ve Üfleme

	Taşınabilirlik
	Tekerlekli Mobil Sistem

	Menşei
	Türkiye


Teknik bilgiler ürün modeline göre değişiklik gösterebilir. 

3. GENEL YAPI VE TASARIM ÖZELLİKLERİ
1. Fan gövdesi ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olacaktır. 
2. Gövde yüzeyi korozyona dayanıklı ATEX uygun boyalı yapıda olacaktır. 
3. Fan taşınabilir mobil tip olacak ve tekerlekli şaseye sahip olacaktır. 
4. Tekerlekler kilitlenebilir yapıda olacaktır. 
5. Cihaz üzerinde ergonomik taşıma tutamakları bulunacaktır. 
6. Fan emiş ve atış ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır. 
7. Fan; fleks hava kanalı bağlantısına uygun flanşlı yapıda olacaktır. 
8. Ürün; uzun süreli endüstriyel kullanıma uygun ağır hizmet tipi yapıda olacaktır. 
9. Fan; hem temiz hava üfleme hem de kirli hava/gaz tahliyesi amacıyla kullanılabilecektir. 

4. MOTOR VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
1. Kullanılan motor Exproof özellikte olacaktır. 
2. Motor ATEX sertifikalı olacaktır. 
3. Motor koruma sınıfı minimum IP65 olacaktır. 
4. Motor direkt akuple tip olacaktır. 
5. Fan üzerinde On-Off bakım şalteri bulunacaktır. 
6. Enerji kablosu Exproof özellikte ve minimum 7 metre uzunluğunda olacaktır. 
7. Elektrik bağlantıları kıvılcım oluşturmayacak şekilde güvenli yapıda olacaktır. 
8. Motor; Zone 1 ve Zone 2 alanlarda çalışmaya uygun olacaktır. 

5. PERFORMANS ŞARTLARI
1. Fan yüksek verimli aksiyel kanat yapısına sahip olacaktır. 
2. Uzun kanal bağlantılarında performans kaybı minimum seviyede olacaktır. 
3. Fan yanıcı ve parlayıcı gaz tahliyesine uygun yapıda olacaktır. 
4. Sürekli çalışmaya uygun endüstriyel tip olacaktır. 
5. Fan düşük titreşim ve düşük ses seviyesinde çalışacaktır. 

6. AKSESUARLAR
Aşağıdaki ekipmanlar teklif kapsamında opsiyonel veya standart olarak sunulacaktır:
· Antistatik fleks hava kanalı 
· Alev yürütmez PVC hava kanalı 
· Bağlantı kelepçeleri 
· Flanş bağlantı ekipmanları 
· Koruyucu tel kafes 
· Exproof bakım şalteri 
· Mobil taşıma tekerleri 

7. KULLANIM ALANLARI
Cihaz aşağıdaki alanlarda kullanıma uygun olacaktır:
· Petro kimya tesisleri 
· Kimyasal üretim alanları 
· Petrol ve akaryakıt tankları 
· Boya üretim tesisleri 
· Yanıcı gaz bulunan ortamlar 
· Kapalı alan çalışmaları 
· Logar ve menhol havalandırmaları 
· Patlayıcı gaz bulunan endüstriyel tesisler 

8. BELGELENDİRME VE KALİTE
1. Ürün ATEX sertifikalı olacaktır. 
2. Üretici firma CE uygunluk beyanı sunacaktır. 
3. Ürün üzerinde teknik etiket bulunacaktır. 
4. Seri numarası ve model bilgileri cihaz üzerinde yer alacaktır. 
5. İmalatçı firma gerekli teknik dokümanları sağlayacaktır. 

9. GARANTİ VE SERVİS
1. Ürün minimum 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. 
2. Üretici firma yedek parça ve servis desteği sağlayacaktır. 
3. Arıza durumunda teknik destek hizmeti sunulacaktır. 

10. TESLİM KAPSAMI
Teslim kapsamında aşağıdaki ekipmanlar bulunacaktır:
· EXP P-MOB EX …… Modeli Mobil Exproof Fan 
· Enerji kablosu 
· Taşıma sistemi 
· Kullanım kılavuzu 
· Garanti belgesi 
· Test ve kalite kontrol dokümanları 

11. ÖRNEK MODEL BİLGİLERİ
	Model
	Hava Debisi
	Fan Çapı
	Motor Gücü

	EXP MOB 315 Ex
	3.000 m³/h
	Ø315 mm
	0,37 kW

	EXP MOB 400 Ex
	5.000 m³/h
	Ø400 mm
	0,75 kW

	EXP MOB 500 Ex
	7.000 m³/h
	Ø500 mm
	1,50 kW

	EXP MOB 630 Ex
	8.500 m³/h
	Ø630 mm
	2,20 kW



