FREE-MOB MOBİL DİZEL MOTORLU FAN TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ
Marka: SUVSAN
Ürün Adı: FREE-MOB Mobil Dizel Motorlu Fan
Model: FREE-MOB  Modeli

1. ÜRÜN TANIMI
FREE-MOB Mobil Dizel Motorlu Fan; elektrik enerjisinin bulunmadığı veya yetersiz olduğu alanlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş, dizel motor tahrikli, yüksek debili, taşınabilir endüstriyel havalandırma ve duman tahliye fanıdır. Ürün; itfaiye, arama kurtarma, tünel, maden, altyapı, şantiye, depo, gemi, endüstriyel tesis ve acil müdahale uygulamalarında kullanılmaya uygun olacaktır. 

2. TEKNİK ÖZELLİKLER
	Özellik
	Değer

	Ürün Tipi
	Mobil / Seyyar Dizel Motorlu Fan

	Çalışma Şekli
	Dizel Motor Tahrikli

	Fan Tipi
	Radyal Yüksek Debili

	Hava Debisi
	2,700 m³/h

	Statik Basınç
	…………… Pa

	Fan Boru Çapı
	Ø 200 mm

	Motor Gücü
	4,1 HP / kW

	Yakıt Tipi
	Dizel

	Yakıt Deposu
	2,5 Litre

	Çalışma Süresi
	3,5 Saat

	Çalışma Devri
	3600 d/d

	Gürültü Seviyesi
	71 dB

	Hava Atış Mesafesi
	…………… metre

	Koruma Sınıfı
	IP ……………

	Şase Yapısı
	Ağır Hizmet Tipi Çelik Şase

	Gövde Malzemesi
	Elektrostatik Toz Boyalı Sac / Çelik

	Pervane Yapısı
	Metal / Alüminyum Denge Ayarlı

	Taşıma Sistemi
	Tekerlekli Mobil Şase

	Çalışma Sıcaklığı
	-20°C / +60°C

	Kullanım Tipi
	Üfleme ve Emiş

	Hortum Bağlantısı
	Uyumlu

	Menşei
	Türkiye



3. YAPISAL ÖZELLİKLER
· Fan sistemi ağır hizmet şartlarına uygun üretilecektir. 
· Gövde darbeye dayanıklı çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olacaktır. 
· Fan üzerinde taşıma kulpu ve mobil taşıma tekerlekleri bulunacaktır. 
· Fan pervanesi statik ve dinamik balansı alınmış olacaktır. 
· Dizel motor titreşim sönümleyici takozlar üzerine monte edilmiş olacaktır. 
· Emiş ve üfleme ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır. 
· Uzun süreli saha kullanımına uygun sağlam şase yapısına sahip olacaktır. 
· Fan; hortum bağlantısına uygun emiş ve üfleme ağzına sahip olacaktır. 

4. KULLANIM ALANLARI
FREE-MOB mobil dizel motorlu fan aşağıdaki alanlarda kullanılmaya uygun olacaktır:
· Yangın sonrası duman tahliyesi 
· İtfaiye operasyonları 
· Arama kurtarma çalışmaları 
· Tünel ve maden havalandırması 
· Kanalizasyon ve altyapı çalışmaları 
· Şantiye ve inşaat sahaları 
· Endüstriyel tesis havalandırması 
· Depo ve kapalı alan temiz hava beslemesi 
· Gemi ve tersane uygulamaları 
· Acil durum müdahale operasyonları 

5. GÜVENLİK VE DONANIM
· Fan sistemi operatör güvenliğine uygun olacaktır. 
· Motor aşırı sıcaklık korumasına sahip olacaktır. 
· Yakıt sistemi sızdırmaz yapıda olacaktır. 
· Fan emiş ağzında yabancı madde koruma kafesi bulunacaktır. 
· Titreşim azaltıcı sistem kullanılacaktır. 
· Acil stop sistemi bulunacaktır. 
· Operatör kontrol paneli fan üzerinde yer alacaktır. 

6. TESLİMAT KAPSAMI
Teslimat kapsamında aşağıdaki ekipmanlar yer alacaktır:
· 1 Adet FREE-MOB Mobil Dizel Motorlu Fan 
· Kullanım ve bakım kılavuzu 
· Garanti belgesi 
· Taşıma ekipmanları 
· Opsiyonel fleks hava hortumu 
· Opsiyonel susturucu sistem 
· Opsiyonel yönlendirme aparatı 

7. GARANTİ
· Ürün minimum 2 yıl garantili olacaktır. 
· Yedek parça temini üretici firma tarafından sağlanacaktır. 
· Üretici firma teknik servis desteği verecektir. 

8. GENEL ŞARTLAR
· Ürün sıfır ve kullanılmamış olacaktır. 
· Üretici firma kalite standartlarına uygun üretim yapacaktır. 
· Fan sistemi endüstriyel kullanım şartlarına uygun olacaktır. 
· Ürün taşınabilir mobil kullanım için uygun dizaynda olacaktır. 
· İstenildiğinde teknik katalog ve performans eğrileri sunulacaktır.

