PRM-MOB MOBİL RADYAL FAN TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ
İşbu teknik şartname, SUVSAN Marka PRM-MOB serisi mobil radyal havalandırma fanının temini için hazırlanmıştır. Temin edilecek ürün; endüstriyel alanlarda toz, duman, buhar ve kirli havanın tahliyesi amacıyla kullanılacak mobil/seyyar radyal fan sistemi olacaktır.
1. ÜRÜN TANIMI
· Ürün tipi: Mobil radyal havalandırma fanı 
· Ürün modeli: SUVSAN PRM-MOB .......... Modeli 
· Kullanım amacı: Toz, duman, buhar, nemli hava ve kirli havanın tahliyesi 
· Fan tipi: Radyal / Salyangoz tip 
· Kullanım şekli: Seyyar / taşınabilir / mobil kullanım 
2. GENEL ÖZELLİKLER
· Fan gövdesi yüksek dayanımlı PP (Polipropilen) plastik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
· Pervane yapısı korozif ortamlara dayanıklı olacaktır. 
· Fan hafif yapıda olacak ve kolay taşınabilir özellikte üretilecektir. 
· Ürün üzerinde taşıma kolu veya taşıma arabası bulunacaktır. 
· Fan direkt akuple motorlu olacaktır. 
· Motor minimum IE2 verim sınıfında olacaktır. 
· Fan üzerinde açma-kapama bakım şalteri bulunacaktır. 
· Enerji besleme kablosu minimum 5 metre olacaktır. 
· Fan emiş ve üfleme tarafında fleks hava kanalı bağlantısına uygun olacaktır. 
· Ürün mobil kullanıma uygun kompakt yapıda olacaktır. 
· Fan titreşimsiz ve düşük gürültülü çalışacaktır. 
· Ürün uzun süreli endüstriyel kullanıma uygun olacaktır. 
3. TEKNİK ÖZELLİKLER
	Özellik
	Değer

	Ürün Modeli
	PRM-MOB ..........

	Fan Tipi
	Radyal / Salyangoz Tip

	Hava Debisi
	.......... m³/h

	Statik Basınç
	.......... Pa

	Motor Gücü
	.......... kW

	Motor Deviri
	2800 d/d

	Enerji Beslemesi
	220V / 50Hz veya 380V / 50Hz

	Koruma Sınıfı
	Minimum IP55

	Gövde Yapısı
	PP Plastik

	Pervane Yapısı
	PP Plastik

	Fan Çapı
	Ø .......... mm

	Esnek Hortum Uyumu
	Var

	Enerji Kablosu
	Minimum 5 metre

	Çalışma Tipi
	Direkt Akuple

	Taşıma Sistemi
	Tekerlekli / Taşıma Kollu

	Kullanım Şekli
	Mobil / Seyyar


4. KULLANIM ALANLARI
Fan aşağıdaki alanlarda kullanılmaya uygun olacaktır:
· Kimya tesisleri 
· Atık su arıtma tesisleri 
· Buhar tahliye uygulamaları 
· Nemli ortam havalandırmaları 
· Toz emiş uygulamaları 
· Endüstriyel üretim tesisleri 
· Kapalı alan havalandırmaları 
· Kanal ve fleks hortum bağlantılı hava transfer uygulamaları 
5. EMNİYET VE KORUMA
· Hareketli parçalar koruyucu tel kafes ile korunmuş olacaktır. 
· Elektrik bağlantıları güvenli ve standartlara uygun olacaktır. 
· Fan motoru aşırı yüklenmeye karşı korumalı olacaktır. 
· Ürün CE normlarına uygun üretilecektir. 
6. TESLİM ŞARTLARI
· Ürün çalışır ve kullanıma hazır şekilde teslim edilecektir. 
· Ürün ile birlikte kullanım kılavuzu verilecektir. 
· Garanti süresi minimum 2 yıl olacaktır. 
· Yedek parça temin garantisi bulunacaktır. 
7. OPSİYONEL EKİPMANLAR
· PVC fleks hava kanalı 
· Boru bağlantı kelepçeleri 
· İlave taşıma arabası 
· Exproof motor seçeneği 
· Farklı voltaj seçenekleri 
PRM serisi mobil radyal fanlar; 2.100 m³/h – 4.600 m³/h hava debisi aralığında, PP gövde yapısı ve mobil kullanım avantajı ile endüstriyel havalandırma uygulamalarında kullanılmaktadır.

