SUVSAN TURBO-MOB MOBİL DUMAN İTME / YANGIN SÖNDÜRME FANI TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ
Marka : SUVSAN
Ürün Adı : TURBO-MOB Mobil Yangın Duman Tahliye Fanı
Ürün Tipi : Mobil / Seyyar Aksiyel Yangın Duman İtme Fanı
Menşei : Türkiye 

1. İşin Konusu
Bu teknik şartname; yangın, duman, sıcak hava, zehirli gaz ve kirli havanın hızlı şekilde tahliyesi amacıyla kullanılacak olan SUVSAN marka TURBO-MOB mobil yangın duman itme fanının teknik özelliklerini, çalışma şartlarını ve satınalma kriterlerini kapsar.

2. Teknik Özellikler
	Özellik
	Değer

	Marka
	SUVSAN

	Model
	TURBO-MOB

	Fan Tipi
	Mobil Aksiyel Yangın Duman Tahliye Fanı

	Kullanım Şekli
	Üfleme ve Emiş

	Hava Debisi
	11.000 m³/h

	Fan Çapı
	Ø 400 mm

	Motor Gücü
	1,50 kW

	Besleme Voltajı
	230V / Monofaze

	Frekans
	50 Hz

	Motor Devri
	2880 d/d

	Motor Tipi
	Direkt Akuple IE2 veya IE3 Motor

	Fan Kanadı
	Turbo Aksiyel Alüminyum Kanat

	Gövde Yapısı
	Statik Boyalı Çelik Gövde

	Koruma Yapısı
	Tel Kafes Koruma

	Taşıma Sistemi
	Taşıma Tutamaklı, Takozlu

	Enerji Kablosu
	7 metre enerji kablosu

	Kumanda Sistemi
	Akuple On-Off Şalter

	Ağırlık
	26 kg

	Ölçüler
	500 × 500 × 500 mm

	Kullanım Alanı
	İtfaiye, AVM, hastane, fabrika, otel, tünel, depo, arama kurtarma alanları

	Çalışma Fonksiyonu
	Duman tahliye, hava üfleme, sıcak hava uzaklaştırma



3. Ürün Özellikleri
1. Fan mobil ve taşınabilir yapıda olacaktır. 
2. Ürün ağır hizmet tipi endüstriyel kullanıma uygun olacaktır. 
3. Gövde statik boyalı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
4. Fan kanatları yüksek verimli alüminyum turbo aksiyel tip olacaktır. 
5. Emiş ve üfleme ağızlarında yabancı madde girişine karşı koruma kafesi bulunacaktır. 
6. Fan üzerinde taşıma kulpları yer alacaktır. 
7. Ürün titreşim sönümleyici takozlara sahip olacaktır. 
8. Motor minimum IE2 verimlilik sınıfında olacaktır. 
9. Elektrik bağlantısı üzerinde bakım şalteri bulunacaktır. 
10. Fan sürekli çalışmaya uygun olacaktır. 
11. Ürün hem temiz hava üfleme hem de duman tahliye amacıyla kullanılabilecektir. 
12. Fan yangın sonrası duman tahliyesi ve acil müdahale operasyonlarına uygun olacaktır. 

4. Kullanım Alanları
· İtfaiye teşkilatları 
· Arama kurtarma ekipleri 
· Yangın müdahale operasyonları 
· Tünel ve kapalı alan havalandırmaları 
· Fabrika ve üretim tesisleri 
· Kaynak dumanı tahliyesi 
· AVM ve otel havalandırmaları 
· Depo ve endüstriyel tesisler 
· Acil durum duman tahliye uygulamaları 

5. Teslimat ve Garanti Şartları
1. Ürün çalışır ve eksiksiz şekilde teslim edilecektir. 
2. Ürün CE normlarına uygun olacaktır. 
3. Üretici firma teknik servis ve yedek parça desteği sağlayacaktır. 
4. Garanti süresi minimum 2 yıl olacaktır. 
5. Ürün darbeye dayanıklı ambalaj ile sevk edilecektir. 

6. Kabul Kriterleri
· Teknik özellikleri karşılamayan ürünler kabul edilmeyecektir. 
· Ürün çalıştırılarak performans testi yapılacaktır. 
· Hava debisi ve motor bilgileri üretici katalog değerleri ile uyumlu olacaktır. 
· Satın alınacak ürün orijinal SUVSAN marka olacaktır. 

Üretici Firma
SUVSAN Resmi Web Sitesi

