TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ SUVSAN VA SERİSİ AKSİYEL MOBİL VANTİLATÖR
1. Ürün Tanımı
Bu şartname, endüstriyel alanlarda taze hava sirkülasyonu, serinletme ve havalandırma amacıyla kullanılan SUVSAN VA Serisi Aksiyel Mobil Vantilatör için teknik gereklilikleri kapsar.

2. Genel Özellikler
· Marka: SUVSAN 
· Model: VA …… (560 / 660 / 760 / 1270 vb. veya proje ihtiyacına göre doldurulabilir) 
· Ürün Tipi: Aksiyel mobil (seyyar) endüstriyel vantilatör 
· Kullanım Tipi: Tekerlekli taşınabilir mobil fan 
· Gövde Yapısı: Galvaniz çelik veya ST37 sac gövde 
· Koruma: Emme ve üfleme ağızlarında tel kafes koruma 
· Fan Tipi: Eksenel (aksiyel) geniş yaprak kanatlı fan 
· Kullanım Alanı: Endüstriyel tesisler, şantiyeler, depo alanları, tüneller, atölyeler 

3. Teknik Özellikler
· Model: VA ………………… 
· Hava Debisi: ………………… m³/h 
· Fan Çapı: Ø ………………… mm 
· Motor Gücü: ………………… kW 
· Motor Gerilimi: 230 V / 400 V (modeline göre doldurulabilir) 
· Frekans: 50 Hz 
· Devir (RPM): ………………… rpm 
· Koruma Sınıfı: IP 55 
· Ağırlık: ………………… kg 
· Ebatlar: ………………… mm 
· Tekerlekli Mobil Şase: Mevcut (taşınabilir yapı) 

4. Performans Özellikleri
· Düşük devirde yüksek hava debisi üretimi 
· Yüksek verimli aksiyel fan sistemi 
· Sessiz ve stabil çalışma prensibi 
· Sürekli çalışma koşullarına uygun endüstriyel tasarım 
· Geniş alanlarda etkili hava sirkülasyonu sağlama 

5. Malzeme ve Yapısal Özellikler
· Dayanıklı galvaniz / çelik gövde 
· Korozyona dayanıklı yüzey kaplama 
· Aerodinamik kanat yapısı 
· Yüksek mukavemetli fan göbeği ve kanatlar 
· Darbelere karşı korumalı mobil şase 

6. Kullanım Alanları
· Endüstriyel üretim tesisleri 
· Fabrika ve atölyeler 
· Şantiye alanları 
· Kapalı otoparklar 
· Depo ve lojistik alanlar 
· Acil havalandırma gerektiren ortamlar 

7. Standartlar ve Güvenlik
· Endüstriyel kullanım standartlarına uygunluk 
· Elektriksel güvenlik koruma sınıfı IP55 veya üstü 
· Fan giriş/çıkışlarında koruyucu tel ızgara 
· Stabil mobil kullanım için frenli tekerlek sistemi (opsiyonel) 

8. Notlar
· Teknik değerler proje ihtiyacına göre değişkenlik gösterebilir. 
· Ürün modeli VA serisi içerisinden seçilerek özelleştirilebilir. 
· SUVSAN üretici standartlarına uygun olarak teslim edilir. 

