VAM ATEX EXPROOF MOBİL FAN Teknik Satınalma Şartnamesi
1. KONU
Bu teknik şartname, patlayıcı ve parlayıcı gaz/buhar bulunan endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere temin edilecek 
SUVSAN VAM ATEX……………… Modeli Mobil ATEX Exproof Aksiyel Havalandırma Fanı’nın teknik özelliklerini, çalışma kriterlerini ve teslim şartlarını kapsamaktadır. Ürün; seyyar, taşınabilir, yüksek debili ve ATEX uygunluk sınıfına sahip olacaktır. 

2. ÜRÜN TANIMI
Temin edilecek cihaz;
· Mobil / Seyyar tip aksiyel havalandırma fanı olacaktır. 
· Exproof (Explosion Proof) özellikte olacaktır. 
· Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gaz ortamlarında güvenli kullanım sağlayacaktır. 
· Emiş ve üfleme amaçlı kullanılabilecektir. 
· Taşınabilir tekerlekli gövde yapısına sahip olacaktır. 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER
	Özellik
	Değer

	Ürün Modeli
	VAM ATEX …… Modeli

	Fan Tipi
	Mobil Aksiyel Exproof Fan

	Kullanım Tipi
	Seyyar / Taşınabilir

	Hava Debisi
	……… m³/h

	Fan Çapı
	Ø ……… mm

	Motor Gücü
	……… kW

	Motor Devri
	……… d/d

	Enerji Beslemesi
	380V / 50Hz / 3 Faz

	Koruma Sınıfı
	IP65 / IP66

	Exproof Sınıfı
	ATEX Zone 1 – Zone 2

	Gaz Grubu
	IIB / IIC

	Sıcaklık Sınıfı
	T3 / T4

	Gövde Yapısı
	Statik Boyalı Çelik Gövde

	Kanat Yapısı
	PAG veya Alüminyum Döküm Eksenel Kanat

	Çalışma Şekli
	Emiş + Üfleme

	Taşıma Sistemi
	Tutamaklı ve Tekerlekli

	Kablo Uzunluğu
	Min. 7 metre Exproof enerji kablosu

	Menşei
	Türkiye



4. GÖVDE VE MEKANİK YAPI
· Fan gövdesi ağır hizmet tipi çelik konstrüksiyondan imal edilmiş olacaktır. 
· Gövde yüzeyi elektrostatik boya ile kaplanmış olacaktır. 
· Emiş ve üfleme ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır. 
· Fan üzerinde taşıma kolları bulunacaktır. 
· Tekerlek sistemi frenli/kilitlenebilir tip olacaktır. 
· Uzun süreli saha kullanımına uygun dayanıklı yapıda olacaktır. 

5. MOTOR VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
· Motor Exproof özellikte olacaktır. 
· Motor direkt akuple yapıda olacaktır. 
· Motor koruma sınıfı minimum IP65 olacaktır. 
· Motor sargıları ağır çalışma şartlarına uygun olacaktır. 
· Fan üzerinde ATEX uygun bakım şalteri bulunacaktır. 
· Enerji besleme kablosu alev yürütmez özellikte olacaktır. 
· Elektrik ekipmanları kıvılcım oluşturmayacak yapıda olacaktır. 

6. HAVA KANALI VE AKSESUARLAR
Fan ile birlikte aşağıdaki ekipmanlar sağlanacaktır:
· Fleks hava kanalı veya alev yürütmez PVC hava kanalı 
· Hortum bağlantı flanşları 
· Bağlantı kelepçeleri 
· Koruyucu tel kafesler 
· Taşıma arabası / teker sistemi 
· On-Off bakım şalteri Atex

7. KULLANIM ALANLARI
Cihaz aşağıdaki alanlarda güvenli kullanım için uygun olacaktır:
· Petrol ve akaryakıt tesisleri 
· Kimya tesisleri 
· Boya ve solvent depoları 
· Tank içi havalandırma uygulamaları 
· Logar ve menhol çalışmaları 
· Gaz ve buhar tahliye uygulamaları 
· Patlayıcı ortam bulunan endüstriyel tesisler 

8. STANDARTLAR VE BELGELER
Ürün aşağıdaki standart ve yönetmeliklere uygun olacaktır:
· ATEX Direktifi 
· CE Belgeli 
· Exproof uygunluk standartları 
· İş sağlığı ve güvenliği yönetmelikleri 
· Patlayıcı ortam ekipman yönetmelikleri 

9. GARANTİ VE TESLİM ŞARTLARI
· Ürün minimum 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. 
· Ürün çalışır vaziyette teslim edilecektir. 
· Tüm teknik dokümanlar ve kullanım kılavuzu teslim edilecektir. 
· Ürün üzerinde model etiketi ve teknik bilgiler bulunacaktır. 
· Teslim öncesi gerekli kalite kontrolleri yapılmış olacaktır. 

10. KABUL KRİTERLERİ
Aşağıdaki şartları sağlamayan ürünler kabul edilmeyecektir:
· Exproof/ATEX uygunluk şartlarını sağlamayan ürünler 
· Teknik değerleri belirtilen kapasiteyi karşılamayan ürünler 
· Eksik aksesuar ile teslim edilen ürünler 
· Mekanik hasarlı veya boya kusurlu ürünler 
· Koruma sınıfı uygun olmayan motorlar 

11. ÖRNEK MODEL BİLGİSİ
SUVSAN Marka:
	Model
	Debi
	Fan Çapı

	VAM ATEX 400-T
	5.000 m³/h
	Ø400 mm

	VAM ATEX 500-T
	9.000 m³/h
	Ø500 mm

	VAM ATEX 630-T
	12.000 m³/h
	Ø630 mm



