TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ VAM-L SERİSİ MOBİL AKSİYEL VANTİLATÖR
Marka: SUVSAN
Ürün Adı: VAM-L Serisi Mobil Aksiyel Vantilatör
Ürün Tipi: Seyyar / Mobil / Taşınabilir Endüstriyel Aksiyel Fan
Menşei: Türkiye

1. İŞİN TANIMI
Bu teknik şartname; endüstriyel alanlarda havalandırma, serinletme, taze hava sağlama, kurutma ve hava sirkülasyonu amacıyla kullanılacak olan VAM-L Serisi Mobil Aksiyel Vantilatörlerin teknik özelliklerini kapsar.
Temin edilecek ürünler; mobil kullanıma uygun, tekerlekli, yüksek hava debili, endüstriyel tip aksiyel vantilatör olacaktır.

2. GENEL ÖZELLİKLER
· Fanlar mobil ve seyyar tip olacaktır. 
· Ürünler endüstriyel kullanıma uygun ağır hizmet tipi olacaktır. 
· Gövde galvanize çelik veya ST37 sac üzeri statik boyalı kovanlı yapıdan üretilecektir. 
· Fan sistemi aksiyel tip olacaktır. 
· Fan pervanesi alüminyum kanatlı olacaktır. 
· Ürün düşük devirde yüksek hava debisi sağlayacaktır. 
· Fan emiş ve atış ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır. 
· Fan sistemi taşıma tekerlekli mobil şaseye sahip olacaktır. 
· Ürün taşımaya uygun ergonomik tutamaklı olacaktır. 
· Motor koruma sınıfı minimum IP55 olacaktır. 
· Motorlar IE2 veya IE3 verimlilik sınıfında olacaktır. 
· Ürünler uzun süreli endüstriyel çalışmaya uygun olacaktır. 
Yukarıdaki teknik bilgiler ürün üretici teknik kataloğuna dayanmaktadır. 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER
	Özellik
	Teknik Değer

	Ürün Modeli
	VAM-L ……

	Fan Tipi
	Mobil Aksiyel Vantilatör

	Kullanım Tipi
	Seyyar / Taşınabilir

	Hava Debisi
	…… m³/h

	Fan Çapı
	Ø …… mm

	Motor Gücü
	…… kW

	Motor Deviri
	…… RPM

	Enerji Beslemesi
	230V / 400V

	Koruma Sınıfı
	Minimum IP55

	Motor Tipi
	Direkt Akuple

	Gövde Yapısı
	Galvanize Çelik / ST37 Statik Boyalı

	Pervane Yapısı
	Alüminyum Kanatlı

	Taşıma Sistemi
	Tekerlekli Mobil Şase

	Çalışma Tipi
	Sürekli Çalışmaya Uygun

	Kullanım Alanı
	Havalandırma, Serinletme, Kurutma

	Menşei
	Türkiye



4. MODEL VE PERFORMANS TABLOSU
	Model
	Hava Debisi
	Güç
	Voltaj
	Devir
	Fan Çapı

	VAM-L 560-M
	8.150 m³/h
	0,75 kW
	230V
	1466 RPM
	Ø560 mm

	VAM-L 560-T
	8.150 m³/h
	0,75 kW
	400V
	1466 RPM
	Ø560 mm

	VAM-L 630-M
	13.480 m³/h
	1,10 kW
	230V
	1465 RPM
	Ø630 mm

	VAM-L 630-T
	13.480 m³/h
	1,10 kW
	400V
	1465 RPM
	Ø630 mm

	VAM-L 710-M
	19.210 m³/h
	1,10 kW
	230V
	1465 RPM
	Ø710 mm

	VAM-L 710-T
	19.210 m³/h
	1,10 kW
	400V
	1465 RPM
	Ø710 mm

	VAM-L 800-T
	25.560 m³/h
	2,20 kW
	400V
	1450 RPM
	Ø800 mm


Teknik veriler üretici katalog bilgilerinden alınmıştır. 

5. KULLANIM ALANLARI
VAM-L Serisi Mobil Aksiyel Vantilatör aşağıdaki alanlarda kullanılabilecektir:
· Fabrikalar 
· Üretim tesisleri 
· Depolar 
· Şantiyeler 
· Otoparklar 
· Tüneller 
· Endüstriyel işletmeler 
· Kurutma uygulamaları 
· Serinletme uygulamaları 
· Taze hava uygulamaları 
· Hava sirkülasyonu gereken alanlar 

6. GARANTİ VE TESLİMAT
· Ürünler minimum …… yıl garantili olacaktır. 
· Ürünler çalışır ve eksiksiz şekilde teslim edilecektir. 
· Ürün ile birlikte kullanım kılavuzu teslim edilecektir. 
· Ürünler üretici firma kalite standartlarına uygun olacaktır. 

7. ÜRETİCİ FİRMA
Üretici Firma: SUVSAN İklimlendirme Makina Mühendislik

