VAM ……… MODEL MOBİL YANGIN DUMAN TAHLİYE FANI
Teknik Satınalma Şartnamesi
Bu teknik şartname; taşınabilir tip mobil yangın duman tahliye fanının temini, teknik özellikleri, çalışma kriterleri, teslimat ve garanti şartlarını kapsamaktadır. Şartname konusu ürün; yangın anında oluşan duman, sıcak gaz ve kirli havanın tahliyesi amacıyla kullanılacak mobil aksiyel tip fan sistemidir. 

1. KONU
Bu şartname, kurum ihtiyacına uygun olarak temin edilecek:
SUVSAN VAM ……… Model Mobil Yangın Duman Tahliye Fanı
veya eşdeğer teknik özelliklere sahip ürünün satın alınmasına ait teknik kriterleri kapsar.

2. GENEL ÖZELLİKLER
1. Ürün mobil, seyyar ve taşınabilir tipte olacaktır. 
2. Fan sistemi aksiyel tipte olacaktır. 
3. Cihaz; yangın dumanı, sıcak hava, kirli hava ve zehirli gaz tahliyesi amacıyla kullanılacaktır. 
4. Fan gövdesi darbeye dayanıklı çelik konstrüksiyon olacaktır. 
5. Gövde yüzeyi elektrostatik / statik toz boya kaplı olacaktır. 
6. Ürün tekerlekli yapıda olacak ve tek personel tarafından taşınabilecek ergonomide olacaktır. 
7. Fan üzerinde taşıma kolu bulunacaktır. 
8. Emiş ve üfleme ağızlarında koruyucu tel kafes bulunacaktır. 
9. Ürün emiş ve üfleme yönünde çalışmaya uygun olacaktır. 
10. Fan ile birlikte alev yürütmez özellikte fleksible hava kanalı bağlanabilir yapıda olacaktır. 
11. Ürün uzun süreli çalışmalarda performans kaybı yaşamayacak yapıda olacaktır. 
12. Fan sistemi yüksek hava debisinde düşük titreşimle çalışacaktır. 
13. Ürün CE normlarına uygun olacaktır. 
14. Üretici firma yerli üretici olacaktır. 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER
	Özellik
	İstenen Değer

	Ürün Tipi
	Mobil / Seyyar Yangın Duman Tahliye Fanı

	Fan Tipi
	Aksiyel Tip

	Fan Çapı
	Ø ……… mm

	Hava Debisi
	……… m³/h – ……… m³/h

	Motor Gücü
	……… kW

	Motor Devri
	……… d/d

	Enerji Beslemesi
	220V / 380V – 50 Hz

	Motor Sınıfı
	IE2 veya IE3

	Gövde Yapısı
	Statik boyalı çelik gövde

	Koruma Yapısı
	Tel kafes korumalı

	Kullanım Şekli
	Emiş ve üfleme

	Hortum Bağlantısı
	Fleks hortum bağlantısına uygun

	Kablo Uzunluğu
	Minimum ……… metre

	Tekerlek Sistemi
	Kilitlenebilir tekerlekli

	Çalışma Sıcaklığı
	……… °C

	Koruma Sınıfı
	Minimum IP ………

	Ses Seviyesi
	Maksimum ……… dB



4. PERFORMANS KRİTERLERİ
1. Fan sistemi yangın anında oluşan yoğun dumanı hızlı şekilde tahliye edebilecek kapasitede olacaktır. 
2. Ürün kapalı alanlarda temiz hava basma ve kirli hava tahliye işlemlerini gerçekleştirebilecektir. 
3. Cihaz uzun hava kanalı bağlantılarında performans kaybını minimum seviyede tutacaktır. 
4. Motor sistemi aşırı ısınmaya karşı korumalı olacaktır. 
5. Ürün sürekli çalışmaya uygun endüstriyel tipte olacaktır. 
6. Fan; otopark, AVM, hastane, fabrika, tünel, depo, itfaiye ve arama kurtarma operasyonlarında kullanıma uygun olacaktır. 

5. AKSESUARLAR
Aşağıdaki ekipmanlar ürün ile birlikte teslim edilecektir:
· Alev yürütmez fleksible hava kanalı 
· Hortum bağlantı kelepçeleri 
· Enerji besleme kablosu 
· Açma / kapama şalter sistemi 
· Kullanım ve bakım kılavuzu 

6. GARANTİ VE SERVİS
1. Ürün minimum 2 (iki) yıl garantili olacaktır. 
2. Yedek parça temin süresi minimum 10 yıl olacaktır. 

7. KABUL ŞARTLARI
1. Ürün çalışır vaziyette teslim edilecektir. 
2. Teslim sırasında test çalışması yapılacaktır. 
3. Teknik katalog ve kullanım kılavuzu teslim edilecektir. 
4. İdare gerekli gördüğü takdirde performans testi talep edebilecektir. 

8. UYGUNLUK
Teklif edilen ürün; belirtilen teknik kriterlere tam uygun olacak, şartnameye aykırı hususlar teklif dosyasında açıkça belirtilecektir.

9. ÖRNEK MODEL ARALIĞI
Şartname aşağıdaki model aralıklarını kapsayacak şekilde değerlendirilebilir:
· VAM 400-M 
Fan debisi yaklaşık 5,900 m³/h – 6,500 m³/h, fan çapı ise yaklaşık Ø400 mm olacaktır.

