VAX MOBİL SEYYAR PORTATİF FAN  Teknik Satınalma Şartnamesi
Ürün Adı: VAX …… Modeli Mobil Seyyar Portatif Aksiyel Fan
Marka: SUVSAN
Ürün Tipi: Mobil / Seyyar / Taşınabilir Aksiyel Fan 

1. AMAÇ
Bu teknik şartname; endüstriyel alanlarda temiz hava beslemesi, kirli hava tahliyesi, ortam havalandırması, duman ve sıcak hava transferi amacıyla kullanılacak mobil seyyar aksiyel fanın teknik özelliklerini ve satınalma kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. GENEL ÖZELLİKLER
Teklif edilecek cihaz aşağıdaki teknik özelliklere uygun olacaktır:
· Ürün mobil ve taşınabilir tip aksiyel fan olacaktır. 
· Fan gövdesi dairesel / yuvarlak kasalı yapıda olacaktır. 
· Fan gövdesi elektrostatik toz boyalı ST37 sac malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
· Pervane metal malzemeden üretilmiş olacaktır. 
· Pervane statik ve dinamik balansı alınmış olacaktır. 
· Motor direkt akuple dıştan rotorlu tip olacaktır. 
· Fan düşük ses seviyesinde çalışacaktır. 
· Motor koruma sınıfı minimum IP44 olacaktır. 
· Fan üzerinde taşıma kulpu bulunacaktır. 
· Emiş tarafında koruyucu tel kafes bulunacaktır. 
· Fan titreşim önleyici takozlara sahip olacaktır. 
· Fan üzerinde açma / kapama anahtarı bulunacaktır. 
· Minimum 2 metre enerji besleme kablosu olacaktır. 
· Fan sürekli çalışmaya uygun olacaktır. 
· Ürün Türkiye’de üretilmiş olacaktır. 

3. TEKNİK ÖZELLİKLER
	Özellik
	Değer

	Ürün Modeli
	VAX …… Modeli

	Fan Tipi
	Mobil Seyyar Aksiyel Fan

	Hava Debisi
	…………… m³/h

	Fan Çapı
	Ø …………… mm

	Motor Gücü
	…………… W

	Besleme Gerilimi
	230V / 50Hz

	Devir Sayısı
	…………… d/d

	Ses Seviyesi
	…………… dBA

	Gövde Yapısı
	Statik Boyalı ST37 Sac

	Pervane Yapısı
	Metal Aksiyel Pervane

	Motor Tipi
	Direkt Akuple Dıştan Rotorlu

	Koruma Sınıfı
	Minimum IP44

	Çalışma Şekli
	Sürekli Çalışmaya Uygun

	Kullanım Tipi
	Mobil / Taşınabilir

	Menşei
	Türkiye



4. KULLANIM ALANLARI
Teklif edilen mobil fan aşağıdaki alanlarda kullanılmaya uygun olacaktır:
· Fabrikalar 
· Endüstriyel tesisler 
· Depolar 
· Boyahaneler 
· Atölyeler 
· İmalathaneler 
· Şantiyeler 
· Tahıl depolama alanları 
· Restoran ve fırınlar 
· Kapalı hacim havalandırmaları 
· Duman ve sıcak hava tahliye uygulamaları 

5. MONTAJ VE ÇALIŞMA
· Ürün fişe takılarak çalıştırılabilir yapıda olacaktır. 
· Sabit montaj gerektirmeyecektir. 
· Fan mobil kullanım için uygun ağırlık ve yapıda olacaktır. 
· İstenildiğinde egzoz aspiratörü veya taze hava üfleme fanı olarak kullanılabilecektir. 
· Opsiyonel hız kontrol cihazı ile uyumlu olacaktır. 

6. GARANTİ VE TESLİMAT
· Ürün minimum 2 yıl garantili olacaktır. 
· Ürün sıfır ve kullanılmamış olacaktır. 
· Teslimat sırasında kullanım kılavuzu ve teknik dokümanları ile birlikte teslim edilecektir. 
· Ürün çalışır ve eksiksiz halde teslim edilecektir. 

7. UYGUN MODEL ÖRNEKLERİ
Aşağıdaki modeller şartnameye uygun örnek modellerdir:
· VAX 200 MOB — 680 m³/h — Ø200 mm 
· VAX 250 MOB — 1.500 m³/h — Ø250 mm 
· VAX 300 MOB — 2.025 m³/h — Ø300 mm 
· VAX 350 MOB — 3.110 m³/h — Ø350 mm 

