VRM 225 MOBİL DUMAN EMİCİ FAN TEKNİK SATINALMA ŞARTNAMESİ
Ürün Tanımı:
Bu teknik şartname, endüstriyel alanlarda kaynak dumanı, ince toz, sıcak hava ve benzeri kirleticilerin ortamdan uzaklaştırılması amacıyla kullanılacak mobil tip duman emici fanın teknik özelliklerini kapsar. Ürün taşınabilir yapıda olacak ve emiş/tahliye uygulamalarında kullanılmaya uygun olacaktır.
İlgili ürün referansı: SUVSAN VRM 225 Mobil Duman Emici Fan

1. Ürün Bilgileri
· Ürün Adı : Mobil Duman Emici Fan 
· Marka : SUVSAN veya muadili 
· Model : VRM 225 Modeli 
· Ürün Tipi : Mobil / Seyyar Radyal Fan 
· Kullanım Alanı : Kaynak dumanı, toz, sıcak hava ve gaz tahliyesi 

2. Teknik Özellikler
	Özellik
	Değer

	Hava Debisi
	2,500 m³/h

	Statik Basınç
	500 Pa

	Fan Tipi
	Öne eğimli radyal fan

	Fan Çapı
	Ø 225 mm

	Boru Bağlantı Çapı
	Ø 185 mm

	Motor Gücü
	0,75 kW

	Motor Deviri
	2,880 d/d

	Enerji Beslemesi
	220V / 50Hz 

	Motor Sınıfı
	IE2 / IE3

	Gövde Yapısı
	Çelik gövde üzeri elektrostatik boyalı

	Çalışma Şekli
	Direkt akuple

	Koruma Yapısı
	Emiş ve üfleme tarafında koruma kafesi

	Çalışma Sıcaklığı
	Min. +80°C fan dayanımı

	Taşıma Özelliği
	Ergonomik taşıma tutamaklı

	Kablo
	Minimum 5 metre enerji kablosu

	Şalter
	On-Off bakım şalterli

	Titreşim Önleme
	Titreşim takozlu

	Menşei
	Türkiye



3. Genel Teknik Şartlar
1. Fan mobil ve taşınabilir yapıda olacaktır. 
2. Cihaz yüksek basınçlı radyal fan yapısında üretilecektir. 
3. Fan gövdesi darbeye dayanıklı çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır. 
4. Gövde yüzeyi elektrostatik fırın boyalı olacaktır. 
5. Ürün emiş ve üfleme tarafında fleks hava kanalı bağlanabilecek yapıda olacaktır. 
6. Fan emiş ve tahliye ağzında yabancı madde girişini önleyici koruma kafesi bulunacaktır. 
7. Cihaz uzun süreli endüstriyel kullanıma uygun olacaktır. 
8. Ürün kaynak dumanı, ince toz, sıcak hava ve benzeri kirleticilerin tahliyesinde kullanılabilir olacaktır. 
9. Fan motoru direkt akuple yapıda olacak ve düşük titreşimli çalışacaktır. 
10. Ürün ergonomik taşıma yapısına sahip olacaktır. 

4. Teslimat Kapsamı
Aşağıdaki ekipmanlar ürün ile birlikte teslim edilecektir:
· Mobil fan ünitesi 
· Enerji besleme kablosu 
· On-Off şalter sistemi 
· Taşıma tutamağı 
· Titreşim takozları 
· Boru bağlantı flanşı 
· Kullanım ve bakım dokümanı 

5. Garanti ve Servis
· Ürün minimum 2 yıl garanti kapsamında olacaktır. 
· Yedek parça temini üretici firma tarafından sağlanacaktır. 
· Üretici veya tedarikçi firma teknik servis desteği verecektir. 

6. Uygunluk
Teklif edilen ürün yukarıda belirtilen teknik özelliklere uygun olacak, katalog ve teknik doküman ile desteklenecektir. 

7. İstenilen Ürün Adı Modeli
Marka: SUVSAN Model: VRM 225 Mobil Fan


